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ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ИСВОДЦентр»



Юридический и адрес осуществления деятельности:
119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 15, стр. 17 тел.: (495)955-92-54, моб. тел.: 8-985-276-09-17
e-mail: isvodcentre@mail.ru
ОКПО 58580628   ОГРН 1037739039238
ИНН 7706268161  КПП 772501001

Аттестат аккредитации № RА.RU.515436 от 20 мая 2015 г.




ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№      084/11 от  « 25 » 11. 2019 г.

Заказчик: ТСН «Клейменово-3» Адрес заказчика: -
Место отбора пробы: Московская обл., г/о Серпухов, вблизи д. Клейменово
Наименование объекта испытаний: вода питьевая (скважина) Дата и время отбора пробы: 17.11.19 (в 19-00)
Дата и время доставки пробы в лабораторию: 18.11.19 (в 10-25) НД на методику отбора: -
Условия транспортировки: проба отобрана и доставлена заказчиком
Тара, упаковка: пластик
Дополнительные сведения: заявка заказчика
Код образца:  084х/мб 1119


Мнение: Образец воды  соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по измеренным показателям.





Генеральный директор                                                                                           Бахарева И.А.




Протокол № 084/ 11 от 25.11.19 г. оформлен в 2 экземплярах: один – для заказчика, другой – для ИЛ. Частичное воспроизведение Протокола без разрешения ИЛ запрещено.
1 из 4

	№
п/п
	
Показатели, ед. измерений
	
Результаты исследований
	Нормативы ПДК
СанПиН
2.1.4.1074-01, не более
	
НД на методы испытаний

	Обобщенные показатели

	1.
	рН, ед
	7,84
	6-9
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, изд. 2018 г., электрохимия

	2.
	Общая минерализация, мг/дм3
	240
	1000
	согласно Инструкции к прибору DIST
1 №СП 2591043 от 12.03.19

	
3.
	Удельная электрическая
проводимость, мкС/см
	
473
	
не нормируется
	согласно Инструкции к прибору DIST
3 №СП2591044 от 12.03.19

	4.
	Щелочность общая, ммоль/дм3
	5,5
	не нормируется
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-2007
(ФР .1.31.2008.05186), титриметрия

	5.
	Общая жесткость,0Ж
	6,2
	7,0
	ГОСТ 31954-2012, титриметрия

	
6.
	Окисляемость перманганатная, мгО/дм3
	
1,6
	
5,0
	ГОСТ Р 55684-13
(ИСО 8467:1993), титриметрия

	Органолептические показатели

	7.
	Цветность, град.
	2
	20
	ГОСТ 31868-2012

	8.
	Запах, (20С/60С), баллы
	0 / 0
	2
	ГОСТ Р 57164-2016

	9.
	Привкус, баллы
	0
	2
	ГОСТ Р 57164-2016

	10.
	Мутность, ЕМФ
	2,6
	2,6
	ГОСТ Р 57164-2016,
нефелометрия / турбидиметрия

	Тяжелые металлы и металлоиды

	11.
	Железо общее, мг/дм3
	0,08
	0,3
	ФР.1.31.2013.16574, спектрофотометрия

	12.
	Марганец, мг/дм3
	<0,010
	0,1
	ФР.1.31.2013.16579,
спектрофотометрия

	13.
	Цинк, мг/дм3
	<0,1
	5,0
	ФР.1.31.2013.15430,
спектрофотометрия

	14.
	Медь, мг/дм3
	<0,04
	1,0
	ФР.1.31.2013.16581,
спектрофотометрия

	15.
	
Свинец, мг/дм3
	
<0,001
	
0,03
	ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г.,
пламенная эмиссионная спектрометрия

	16.
	
Кадмий, мг/дм3
	
<0,0001
	
0,001
	ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г.,
пламенная эмиссионная спектрометрия

	17.
	
Бор, мг/дм3
	
0,067
	
0,5
	ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г.,
пламенная эмиссионная спектрометрия

	18.
	
Олово, мг/дм3
	
<0,005
	
не нормируется
	ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г.,
пламенная эмиссионная спектрометрия

	19.
	
Ванадий, мг/дм3
	
<0,001
	
0,1
	ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г.,
пламенная эмиссионная спектрометрия

	20.
	
Висмут, мг/дм3
	
<0,01
	
0,1
	ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г.,
пламенная эмиссионная спектрометрия

	21.
	
Вольфрам, мг/дм3
	
<0,01
	
0,05
	ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г.,
пламенная эмиссионная спектрометрия

	22.
	
Кобальт, мг/дм3
	
<0,001
	
0,1
	ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г.,
пламенная эмиссионная спектрометрия

	23.
	
Молибден, мг/дм3
	
<0,001
	
0,25
	ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г.,
пламенная эмиссионная спектрометрия

	24.
	
Мышьяк, мг/дм3
	
<0,005
	
0,05
	ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г.,
пламенная эмиссионная спектрометрия

	
25.
	
Никель, мг/дм3
	
<0,001
	
0,1
	ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г.,
пламенная эмиссионная спектрометрия

	
26.
	
Сурьма, мг/дм3
	
<0,005
	
0,05
	ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г.,
пламенная эмиссионная спектрометрия
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	Тяжелые металлы и металлоиды

	
27.
	
Таллий, мг/дм3
	
<0,005
	
0,0001
	ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г., пламенная эмиссионная
спектрометрия

	
28.
	
Титан, мг/дм3
	
<0,001
	
не нормируется
	ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г.,
пламенная эмиссионная спектрометрия

	
29.
	
Хром общий, мг/дм3
	
<0,001
	
0,05
	ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г.,
пламенная эмиссионная спектрометрия

	Анионы

	
30.
	3
Гидрокарбонаты, мг/дм
	
335,5
	
не нормируется
	
ГОСТ 31957-2012

	
31.
	3
Карбонаты, мг/дм
	
<6,0
	
не нормируется
	
ГОСТ 31957-2012

	32.
	Сульфиды, мг/дм3
	0,001
	не нормируется
	ФР.1.31.2013.16585,
спектрофотометрия

	33.
	Сероводород, мг/дм3
	<0,001
	0,003
	ФР.1.31.2013.16585,
спектрофотометрия

	34.
	Нитраты, мг/дм3
	10,5
	45
	ФР.1.31.2013.16571,
спектрофотометрия

	35.
	Фториды, мг/дм3
	1,49
	1,5
	ФР.1.31.2013.15429,
спектрофотометрия

	
36.
	3
Хлориды, мг/дм
	
18,0
	
350
	
ГОСТ 4245-72, титриметрия

	
37.
	3
Сульфаты, мг/дм
	
30,0
	
500
	
ФР.1.31.2013.16584, турбидиметрия

	38.
	Фосфаты, мг/дм3
	0,02
	3,5
	ФР.1.31.2013.16586,
спектрофотометрия

	39.
	Нитриты, мг/дм3
	0,013
	3,0
	ФР.1.31.2013.16572,
спектрофотометрия

	Катионы

	40.
	Аммоний, мг/дм3
	0,37
	
не нормируется
	ФР.1.31.2013.16570, спектрофотометрия

	41.
	Аммиак (по азоту), мг/дм3
	0,28
	2,0
	ФР.1.31.2013.16570,
спектрофотометрия

	
42.
	3
Кальций, мг/дм
	
63,0
	
не нормируется
	РД 52.24.403-2018, титриметрия

	
43.
	Магний, мг/л
	
29,0
	
не нормируется
	РД 52.24.395-2007, титриметрия

	44.
	Кремний, мг/дм3
	5,20
	10,0
	ФР.1.31.2013.15426,
спектрофотометрия

	
45.
	
Натрий, мг/дм3
	
4,98
	
200
	ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г.,
пламенная эмиссионная спектрометрия

	
46.
	
Калий, мг/дм3
	
3,68
	
не нормируется
	ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г.,
пламенная эмиссионная спектрометрия

	
47.
	
Стронций, мг/дм3
	
1,19
	
7,0
	ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г.,
пламенная эмиссионная спектрометрия

	
48.
	
Литий, мг/дм3
	
0,016
	
0,03
	ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г.,
пламенная эмиссионная спектрометрия

	
49.
	
Серебро, мг/дм3
	
<0,005
	
0,05
	ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г.,
пламенная эмиссионная спектрометрия

	
50.
	
Барий, мг/дм3
	
0,061
	
0,1
	ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г.,
пламенная эмиссионная спектрометрия

	
51.
	
Бериллий, мг/дм3
	
<0,0001
	
0,0002
	ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г.,
пламенная эмиссионная спектрометрия

	
52.
	
Алюминий, мг/дм3
	
0,038
	
0,5
	ПНДФ 14.1.2:4:135-98, изд. 2008 г.,
пламенная эмиссионная спектрометрия




	Микробиологические показатели

	
53.
	Общее микробное число, КОЕ/мл
	0
	50
	МУК 4.2.1018-01

	
54.
	Общие колиформные бактерии,
бактерий в 100 мл
	не обнаружено
	отсутствие
	МУК 4.2.1018-01

	
55.
	Термотолерантные колиформные
бактерии, бактерий в 100 мл
	не обнаружено
	отсутствие
	МУК 4.2.1018-01

	Радиоактивность

	
56.
	Удельная суммарная альфа- активность, Бк/дм3
	
0,13
	
0,2
	
ФР.1.40.2013.15386

	
57.
	Удельная суммарная бета- активность, Бк/дм3
	
0,16
	
1,0
	
ФР.1.40.2013.15386



Примечание:
1.    Протокол характеризует испытанный образец воды.
2.    Анализ воды по показателям №№ 15-29, 45-52 проведен в ГПБУ «МОСЭКОМОНИТОРИНГ»
(Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.518962)
3.    Исследования ряда микробиологических показателей проведены в испытательном лабораторном центре
(ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора), аттестат аккредитации № RA.RU.510127,
выдан 21 августа 2015 г.
4.    Радиологический анализ проведен в лаборатории изотопных методов анализа АСИЦ ВИМС им.Н.М.Федоровского
(Аттестат аккредитации ААС.А.00274 (до 18.05.2021г.),
Лицензия ЦО-09-501-9508) и нормируется по СанПин 2.1.4.2580-10.
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